,Ширина клапана##length##millimeters,Высота клапана##length##millimeters,ADSK_Наименование краткое##other##,ADSK_Наименование##other##,ADSK_Марка##other##,ADSK_Код изделия##other##,ADSK_Завод-изготовитель##other##,ADSK_Единица измерения##other##,ADSK_Масса_Текст##other##
ОГ_150х150_60_НО,150,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 150х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 150х150 мм",ОГ-150х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_200х150_60_НО,200,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 200х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 200х150 мм",ОГ-200х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_200х200_60_НО,200,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 200х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 200х200 мм",ОГ-200х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_250х150_60_НО,250,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 250х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 250х150 мм",ОГ-250х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_250х200_60_НО,250,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 250х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 250х200 мм",ОГ-250х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_250х250_60_НО,250,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 250х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 250х250 мм",ОГ-250х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_300х150_60_НО,300,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 300х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 300х150 мм",ОГ-300х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_300х200_60_НО,300,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 300х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 300х200 мм",ОГ-300х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_300х250_60_НО,300,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 300х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 300х250 мм",ОГ-300х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_350х150_60_НО,350,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 350х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 350х150 мм",ОГ-350х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_350х200_60_НО,350,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 350х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 350х200 мм",ОГ-350х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_350х250_60_НО,350,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 350х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 350х250 мм",ОГ-350х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_350х300_60_НО,350,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 350х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 350х300 мм",ОГ-350х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_350х350_60_НО,350,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 350х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 350х350 мм",ОГ-350х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_400х150_60_НО,400,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 400х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х150 мм",ОГ-400х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_400х200_60_НО,400,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 400х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х200 мм",ОГ-400х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_400х250_60_НО,400,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 400х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х250 мм",ОГ-400х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_400х300_60_НО,400,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 400х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х300 мм",ОГ-400х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_400х350_60_НО,400,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 400х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х350 мм",ОГ-400х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_400х400_60_НО,400,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 400х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х400 мм",ОГ-400х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х150_60_НО,450,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х150 мм",ОГ-450х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х200_60_НО,450,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х200 мм",ОГ-450х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х250_60_НО,450,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х250 мм",ОГ-450х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х300_60_НО,450,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х300 мм",ОГ-450х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х350_60_НО,450,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х350 мм",ОГ-450х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х400_60_НО,450,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х400 мм",ОГ-450х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_450х450_60_НО,450,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 450х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 450х450 мм",ОГ-450х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х150_60_НО,500,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х150 мм",ОГ-500х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х200_60_НО,500,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х200 мм",ОГ-500х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х250_60_НО,500,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х250 мм",ОГ-500х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х300_60_НО,500,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 мм",ОГ-500х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х350_60_НО,500,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х350 мм",ОГ-500х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х400_60_НО,500,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х400 мм",ОГ-500х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х450_60_НО,500,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х450 мм",ОГ-500х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_500х500_60_НО,500,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 500х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х500 мм",ОГ-500х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х150_60_НО,550,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х150 мм",ОГ-550х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х200_60_НО,550,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х200 мм",ОГ-550х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х250_60_НО,550,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х250 мм",ОГ-550х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х30_60_НО,550,30,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х30","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х30 мм",ОГ-550х30-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х350_60_НО,550,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х350 мм",ОГ-550х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х400_60_НО,550,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х400 мм",ОГ-550х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х450_60_НО,550,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х450 мм",ОГ-550х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х500_60_НО,550,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х500 мм",ОГ-550х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_550х550_60_НО,550,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 550х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 550х550 мм",ОГ-550х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х150_60_НО,600,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х150 мм",ОГ-600х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х200_60_НО,600,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х200 мм",ОГ-600х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х250_60_НО,600,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х250 мм",ОГ-600х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х300_60_НО,600,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х300 мм",ОГ-600х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х350_60_НО,600,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х350 мм",ОГ-600х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х400_60_НО,600,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х400 мм",ОГ-600х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х450_60_НО,600,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х450 мм",ОГ-600х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х500_60_НО,600,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х500 мм",ОГ-600х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х550_60_НО,600,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х550 мм",ОГ-600х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_600х600_60_НО,600,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 600х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 600х600 мм",ОГ-600х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х150_60_НО,650,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х150 мм",ОГ-650х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х200_60_НО,650,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х200 мм",ОГ-650х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х250_60_НО,650,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х250 мм",ОГ-650х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х300_60_НО,650,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х300 мм",ОГ-650х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х350_60_НО,650,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х350 мм",ОГ-650х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х400_60_НО,650,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х400 мм",ОГ-650х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х450_60_НО,650,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х450 мм",ОГ-650х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х500_60_НО,650,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х500 мм",ОГ-650х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х550_60_НО,650,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х550 мм",ОГ-650х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х600_60_НО,650,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х600 мм",ОГ-650х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_650х650_60_НО,650,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 650х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 650х650 мм",ОГ-650х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х150_60_НО,700,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х150 мм",ОГ-700х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х200_60_НО,700,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х200 мм",ОГ-700х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х250_60_НО,700,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х250 мм",ОГ-700х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х300_60_НО,700,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х300 мм",ОГ-700х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х350_60_НО,700,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х350 мм",ОГ-700х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х400_60_НО,700,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х400 мм",ОГ-700х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х450_60_НО,700,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х450 мм",ОГ-700х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х500_60_НО,700,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х500 мм",ОГ-700х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х550_60_НО,700,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х550 мм",ОГ-700х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х600_60_НО,700,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х600 мм",ОГ-700х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х650_60_НО,700,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х650 мм",ОГ-700х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_700х700_60_НО,700,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 700х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 700х700 мм",ОГ-700х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х150_60_НО,750,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х150 мм",ОГ-750х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х200_60_НО,750,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х200 мм",ОГ-750х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х250_60_НО,750,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х250 мм",ОГ-750х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х300_60_НО,750,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х300 мм",ОГ-750х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х350_60_НО,750,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х350 мм",ОГ-750х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х400_60_НО,750,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х400 мм",ОГ-750х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х450_60_НО,750,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х450 мм",ОГ-750х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х500_60_НО,750,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х500 мм",ОГ-750х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х550_60_НО,750,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х550 мм",ОГ-750х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х600_60_НО,750,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х600 мм",ОГ-750х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х650_60_НО,750,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х650 мм",ОГ-750х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х700_60_НО,750,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х700 мм",ОГ-750х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_750х750_60_НО,750,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 750х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 750х750 мм",ОГ-750х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х150_60_НО,800,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х150 мм",ОГ-800х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х200_60_НО,800,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х200 мм",ОГ-800х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х250_60_НО,800,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х250 мм",ОГ-800х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х300_60_НО,800,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х300 мм",ОГ-800х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х350_60_НО,800,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х350 мм",ОГ-800х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х400_60_НО,800,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х400 мм",ОГ-800х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х450_60_НО,800,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х450 мм",ОГ-800х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х500_60_НО,800,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х500 мм",ОГ-800х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х550_60_НО,800,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х550 мм",ОГ-800х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х600_60_НО,800,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х600 мм",ОГ-800х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х650_60_НО,800,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х650 мм",ОГ-800х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х700_60_НО,800,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х700 мм",ОГ-800х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х750_60_НО,800,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х750 мм",ОГ-800х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_800х800_60_НО,800,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 800х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 800х800 мм",ОГ-800х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х150_60_НО,850,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х150 мм",ОГ-850х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х200_60_НО,850,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х200 мм",ОГ-850х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х250_60_НО,850,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х250 мм",ОГ-850х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х300_60_НО,850,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х300 мм",ОГ-850х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х350_60_НО,850,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х350 мм",ОГ-850х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х400_60_НО,850,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х400 мм",ОГ-850х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х450_60_НО,850,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х450 мм",ОГ-850х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х500_60_НО,850,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х500 мм",ОГ-850х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х550_60_НО,850,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х550 мм",ОГ-850х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х600_60_НО,850,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х600 мм",ОГ-850х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х650_60_НО,850,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х650 мм",ОГ-850х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х700_60_НО,850,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х700 мм",ОГ-850х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х750_60_НО,850,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х750 мм",ОГ-850х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х800_60_НО,850,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х800 мм",ОГ-850х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_850х850_60_НО,850,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 850х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 850х850 мм",ОГ-850х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х150_60_НО,900,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х150 мм",ОГ-900х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х200_60_НО,900,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х200 мм",ОГ-900х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х250_60_НО,900,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х250 мм",ОГ-900х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х300_60_НО,900,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х300 мм",ОГ-900х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х350_60_НО,900,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х350 мм",ОГ-900х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х400_60_НО,900,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х400 мм",ОГ-900х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х450_60_НО,900,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х450 мм",ОГ-900х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х500_60_НО,900,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х500 мм",ОГ-900х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х550_60_НО,900,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х550 мм",ОГ-900х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х600_60_НО,900,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х600 мм",ОГ-900х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х650_60_НО,900,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х650 мм",ОГ-900х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х700_60_НО,900,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х700 мм",ОГ-900х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х750_60_НО,900,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х750 мм",ОГ-900х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х800_60_НО,900,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х800 мм",ОГ-900х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х850_60_НО,900,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х850 мм",ОГ-900х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_900х900_60_НО,900,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 900х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 900х900 мм",ОГ-900х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х150_60_НО,950,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х150 мм",ОГ-950х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х200_60_НО,950,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х200 мм",ОГ-950х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х250_60_НО,950,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х250 мм",ОГ-950х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х300_60_НО,950,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х300 мм",ОГ-950х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х350_60_НО,950,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х350 мм",ОГ-950х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х400_60_НО,950,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х400 мм",ОГ-950х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х450_60_НО,950,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х450 мм",ОГ-950х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х500_60_НО,950,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х500 мм",ОГ-950х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х550_60_НО,950,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х550 мм",ОГ-950х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х600_60_НО,950,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х600 мм",ОГ-950х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х650_60_НО,950,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х650 мм",ОГ-950х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х700_60_НО,950,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х700 мм",ОГ-950х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х750_60_НО,950,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х750 мм",ОГ-950х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х800_60_НО,950,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х800 мм",ОГ-950х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х850_60_НО,950,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х850 мм",ОГ-950х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х900_60_НО,950,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х900 мм",ОГ-950х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_950х950_60_НО,950,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 950х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 950х950 мм",ОГ-950х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х150_60_НО,1000,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х150 мм",ОГ-1000х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х200_60_НО,1000,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х200 мм",ОГ-1000х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х250_60_НО,1000,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х250 мм",ОГ-1000х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х300_60_НО,1000,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х300 мм",ОГ-1000х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х350_60_НО,1000,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х350 мм",ОГ-1000х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х400_60_НО,1000,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х400 мм",ОГ-1000х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х450_60_НО,1000,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х450 мм",ОГ-1000х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х500_60_НО,1000,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х500 мм",ОГ-1000х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х550_60_НО,1000,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х550 мм",ОГ-1000х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х600_60_НО,1000,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х600 мм",ОГ-1000х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х650_60_НО,1000,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х650 мм",ОГ-1000х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х700_60_НО,1000,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х700 мм",ОГ-1000х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х750_60_НО,1000,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х750 мм",ОГ-1000х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х800_60_НО,1000,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х800 мм",ОГ-1000х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х850_60_НО,1000,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х850 мм",ОГ-1000х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х900_60_НО,1000,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х900 мм",ОГ-1000х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х950_60_НО,1000,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х950 мм",ОГ-1000х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1000х1000_60_НО,1000,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1000х1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х1000 мм",ОГ-1000х1000-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х150_60_НО,1100,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х150 мм",ОГ-1100х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х200_60_НО,1100,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х200 мм",ОГ-1100х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х250_60_НО,1100,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х250 мм",ОГ-1100х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х300_60_НО,1100,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х300 мм",ОГ-1100х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х350_60_НО,1100,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х350 мм",ОГ-1100х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х400_60_НО,1100,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х400 мм",ОГ-1100х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х450_60_НО,1100,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х450 мм",ОГ-1100х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х500_60_НО,1100,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х500 мм",ОГ-1100х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х550_60_НО,1100,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х550 мм",ОГ-1100х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х600_60_НО,1100,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х600 мм",ОГ-1100х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х650_60_НО,1100,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х650 мм",ОГ-1100х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х700_60_НО,1100,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х700 мм",ОГ-1100х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х750_60_НО,1100,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х750 мм",ОГ-1100х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х800_60_НО,1100,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х800 мм",ОГ-1100х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х850_60_НО,1100,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х850 мм",ОГ-1100х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х900_60_НО,1100,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х900 мм",ОГ-1100х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х950_60_НО,1100,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х950 мм",ОГ-1100х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1100х1000_60_НО,1100,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1100х1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1100х1000 мм",ОГ-1100х1000-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х150_60_НО,1200,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х150 мм",ОГ-1200х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х200_60_НО,1200,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х200 мм",ОГ-1200х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х250_60_НО,1200,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х250 мм",ОГ-1200х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х300_60_НО,1200,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х300 мм",ОГ-1200х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х350_60_НО,1200,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х350 мм",ОГ-1200х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х400_60_НО,1200,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х400 мм",ОГ-1200х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х450_60_НО,1200,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х450 мм",ОГ-1200х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х500_60_НО,1200,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х500 мм",ОГ-1200х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х550_60_НО,1200,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х550 мм",ОГ-1200х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х600_60_НО,1200,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х600 мм",ОГ-1200х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х650_60_НО,1200,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х650 мм",ОГ-1200х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х700_60_НО,1200,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х700 мм",ОГ-1200х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х750_60_НО,1200,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х750 мм",ОГ-1200х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х800_60_НО,1200,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х800 мм",ОГ-1200х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х850_60_НО,1200,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х850 мм",ОГ-1200х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х900_60_НО,1200,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х900 мм",ОГ-1200х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х950_60_НО,1200,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х950 мм",ОГ-1200х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1200х1000_60_НО,1200,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1200х1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1200х1000 мм",ОГ-1200х1000-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х150_60_НО,1300,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х150 мм",ОГ-1300х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х200_60_НО,1300,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х200 мм",ОГ-1300х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х250_60_НО,1300,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х250 мм",ОГ-1300х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х300_60_НО,1300,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х300 мм",ОГ-1300х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х350_60_НО,1300,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х350 мм",ОГ-1300х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х400_60_НО,1300,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х400 мм",ОГ-1300х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х450_60_НО,1300,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х450 мм",ОГ-1300х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х500_60_НО,1300,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х500 мм",ОГ-1300х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х550_60_НО,1300,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х550 мм",ОГ-1300х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х600_60_НО,1300,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х600 мм",ОГ-1300х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х650_60_НО,1300,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х650 мм",ОГ-1300х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х700_60_НО,1300,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х700 мм",ОГ-1300х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х750_60_НО,1300,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х750 мм",ОГ-1300х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х800_60_НО,1300,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х800 мм",ОГ-1300х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х850_60_НО,1300,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х850 мм",ОГ-1300х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х900_60_НО,1300,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х900 мм",ОГ-1300х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х950_60_НО,1300,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х950 мм",ОГ-1300х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1300х1000_60_НО,1300,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1300х1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1300х1000 мм",ОГ-1300х1000-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х150_60_НО,1400,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х150 мм",ОГ-1400х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х200_60_НО,1400,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х200 мм",ОГ-1400х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х250_60_НО,1400,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х250 мм",ОГ-1400х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х300_60_НО,1400,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х300 мм",ОГ-1400х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х350_60_НО,1400,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х350 мм",ОГ-1400х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х400_60_НО,1400,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х400 мм",ОГ-1400х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х450_60_НО,1400,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х450 мм",ОГ-1400х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х500_60_НО,1400,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х500 мм",ОГ-1400х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х550_60_НО,1400,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х550 мм",ОГ-1400х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х600_60_НО,1400,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х600 мм",ОГ-1400х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х650_60_НО,1400,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х650 мм",ОГ-1400х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х700_60_НО,1400,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х700 мм",ОГ-1400х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х750_60_НО,1400,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х750 мм",ОГ-1400х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х800_60_НО,1400,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х800 мм",ОГ-1400х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х850_60_НО,1400,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х850 мм",ОГ-1400х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х900_60_НО,1400,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х900 мм",ОГ-1400х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х950_60_НО,1400,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х950 мм",ОГ-1400х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1400х1000_60_НО,1400,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1400х1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1400х1000 мм",ОГ-1400х1000-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х150_60_НО,1500,150,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х150","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х150 мм",ОГ-1500х150-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х200_60_НО,1500,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х200 мм",ОГ-1500х200-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х250_60_НО,1500,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х250 мм",ОГ-1500х250-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х300_60_НО,1500,300,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х300","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х300 мм",ОГ-1500х300-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х350_60_НО,1500,350,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х350","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х350 мм",ОГ-1500х350-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х400_60_НО,1500,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х400 мм",ОГ-1500х400-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х450_60_НО,1500,450,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х450","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х450 мм",ОГ-1500х450-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х500_60_НО,1500,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х500 мм",ОГ-1500х500-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х550_60_НО,1500,550,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х550","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х550 мм",ОГ-1500х550-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х600_60_НО,1500,600,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х600","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х600 мм",ОГ-1500х600-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х650_60_НО,1500,650,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х650","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х650 мм",ОГ-1500х650-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х700_60_НО,1500,700,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х700","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х700 мм",ОГ-1500х700-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х750_60_НО,1500,750,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х750","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х750 мм",ОГ-1500х750-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х800_60_НО,1500,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х800 мм",ОГ-1500х800-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х850_60_НО,1500,850,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х850","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х850 мм",ОГ-1500х850-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х900_60_НО,1500,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х900 мм",ОГ-1500х900-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х950_60_НО,1500,950,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х950","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х950 мм",ОГ-1500х950-60-НО,,,шт.,
ОГ_1500х1000_60_НО,1500,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, 1500х1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1500х1000 мм",ОГ-1500х1000-60-НО,,,шт.,
