,Патрубок_Длина##length##millimeters,Корпус_Диаметр_1##length##millimeters,ADSK_Диаметр условный##pipe_size##millimeters,ADSK_Расход канализационных стоков##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND,Фланец##OTHER##,Обод нагревателя##OTHER##,Листвоуловитель##OTHER##,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Количество фаз##OTHER##,ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##other##,ADSK_Наименование##other##,ADSK_Марка##other##,ADSK_Код изделия##other##,ADSK_Завод-изготовитель##other##,ADSK_Единица измерения##other##,ADSK_Масса_Текст##other##
С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=102,102,360,110,8,1,1,1,15,220,0.65,1,1,,"Кровельная воронка с увеличенным корпусом  Q=8 л/с с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, вертикальным выходом DN110 высотой 102 мм, технологическими отверстиями и электрообогревом: U=220 В, N=15 Вт",,,,к-т,
"С прижимным фланцем, битумной прокладкой_Q=8_Lпат=102",102,360,110,8,1,1,1,15,220,0.65,1,1,,"Кровельная воронка с увеличенным корпусом  Q=8 л/с с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, вертикальным выходом DN110 высотой 102 мм, технологическими отверстиями, битумно-полимерной уплотнительной прокладкой и электрообогревом: U=220 В, N=15 Вт",,,,к-т,
"С прижимным фланцем, полимерной прокладкой_Q=8_Lпат=102",102,360,110,8,1,1,1,15,220,0.65,1,1,,"Кровельная воронка с увеличенным корпусом  Q=8 л/с с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, вертикальным выходом DN110 высотой 102 мм, технологическими отверстиями, полимерной уплотнительной прокладкой-ПВХ мембраной и электрообогревом: U=220 В, N=15 Вт",,,,к-т,
С прижимным фланцем_Q=8_Lпат=600,600,360,110,8,1,1,1,15,220,0.65,1,1,,"Кровельная воронка с увеличенным корпусом  Q=8 л/с с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, вертикальным выходом DN110 высотой 600 мм, технологическими отверстиями и электрообогревом: U=220 В, N=15 Вт",,,,к-т,
"С прижимным фланцем, битумной прокладкой_Q=8_Lпат=600",600,360,110,8,1,1,1,15,220,0.65,1,1,,"Кровельная воронка с увеличенным корпусом  Q=8 л/с с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, вертикальным выходом DN110 высотой 600 мм, технологическими отверстиями, битумно-полимерной уплотнительной прокладкой и электрообогревом: U=220 В, N=15 Вт",,,,к-т,
"С прижимным фланцем, полимерной прокладкой_Q=8_Lпат=600",600,360,110,8,1,1,1,15,220,0.65,1,1,,"Кровельная воронка с увеличенным корпусом  Q=8 л/с с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, вертикальным выходом DN110 высотой 600 мм, технологическими отверстиями, полимерной уплотнительной прокладкой-ПВХ мембраной и электрообогревом: U=220 В, N=15 Вт",,,,к-т,
