,Диаметр клапана##length##millimeters,Диаметр соединения##length##millimeters,ADSK_Наименование краткое##other##,ADSK_Наименование##other##,ADSK_Марка##other##,ADSK_Код изделия##other##,ADSK_Завод-изготовитель##other##,ADSK_Единица измерения##other##,ADSK_Масса_Текст##other##
ОГ_Ф100_60_НО,160,100,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф100","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф100 мм",ОГ-Ф100-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф125_60_НО,160,125,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф125","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф125 мм",ОГ-Ф125-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф160_60_НО,160,160,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф160","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф160 мм",ОГ-Ф160-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф200_60_НО,200,200,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф200","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф200 мм",ОГ-Ф200-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф250_60_НО,250,250,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф250","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф250 мм",ОГ-Ф250-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф315_60_НО,315,315,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф315","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф315 мм",ОГ-Ф315-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф400_60_НО,400,400,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф400","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф400 мм",ОГ-Ф400-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф500_60_НО,500,500,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф500","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф500 мм",ОГ-Ф500-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф630_60_НО,630,630,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф630","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф630 мм",ОГ-Ф630-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф710_60_НО,710,710,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф710","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф710 мм",ОГ-Ф710-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф800_60_НО,800,800,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф800","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф800 мм",ОГ-Ф800-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф900_60_НО,900,900,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф900","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф900 мм",ОГ-Ф900-60-НО,,,шт.,
ОГ_Ф1000_60_НО,1000,1000,"Клапан противопожарный, нормально открытый, EI60, Ф1000","Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф1000 мм",ОГ-Ф1000-60-НО,,,шт.,

