,Условный диаметр##pipe_size##millimeters,Шток_Длина##length##millimeters,Фланец_Длина##length##millimeters,Длина##length##millimeters,Фланец_Диаметр##length##millimeters,Шток_Высота##length##millimeters,Высота##length##millimeters,ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Количество фаз##OTHER##,ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##,Электропривод##OTHER##,Отступ коннектора по горизонтали_1##length##millimeters,Отступ коннектора по горизонтали_2##length##millimeters,Отступ коннектора по вертикали##length##millimeters,ADSK_Наименование##other##,ADSK_Марка##other##,ADSK_Код изделия##other##,ADSK_Завод-изготовитель##other##,ADSK_Единица измерения##other##,ADSK_Масса_Текст##other##,ADSK_Наименование краткое##other##
DN50,50,19,19,150,165,38,294,1.7,370,380,0.58,3,3,Электропривод : 07,55,143,215.5,"Задвижка чугунная клиновая PN 16, DN 50 с электроприводом: N=0,37 кВт, U=3х400 В, Iномин.=1,7 А, Iмакс.=2,8 А, Iпуск.=4,6 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"35,0","Задвижка с электроприводом, Д=50 мм"
DN65,65,19,19,170,185,38,314,1.7,370,380,0.58,3,3,Электропривод : 07,55,143,215.5,"Задвижка чугунная клиновая PN 16, DN 65 с электроприводом: N=0,37 кВт, U=3х400 В, Iномин.=1,7 А, Iмакс.=2,8 А, Iпуск.=4,6 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"38,0","Задвижка с электроприводом, Д=65 мм"
DN80,80,19,19,180,200,38,338,1.7,370,380,0.58,3,3,Электропривод : 07,55,143,215.5,"Задвижка чугунная клиновая PN 16, DN 80 с электроприводом: N=0,37 кВт, U=3х400 В, Iномин.=1,7 А, Iмакс.=2,8 А, Iпуск.=4,6 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"42,0","Задвижка с электроприводом, Д=80 мм"
DN100,100,19,19,190,220,38,365,2.5,750,380,0.64,3,3,Электропривод : 10,55,153,218,"Задвижка чугунная клиновая PN 16, DN 100 с электроприводом: N=0,75 кВт, U=3х400 В, Iномин.=2,5 А, Iмакс.=3,2 А, Iпуск.=8,5 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"49,0","Задвижка с электроприводом, Д=100 мм"
DN125,125,19,19,200,250,38,376,2.5,750,380,0.64,3,3,Электропривод : 10,55,153,218,"Задвижка AVK клиновая PN 16, DN 125 с электроприводом: N=0,75 кВт, U=3х400 В, Iномин.=2,5 А, Iмакс.=3,2 А, Iпуск.=8,5 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"57,0","Задвижка с электроприводом, Д=125 мм"
DN150,150,24,19,210,285,42,483,2.5,750,380,0.64,3,3,Электропривод : 10,55,153,218,"Задвижка AVK клиновая PN 16, DN 150 с электроприводом: N=0,75 кВт, U=3х400 В, Iномин.=2,5 А, Iмакс.=3,2 А, Iпуск.=8,5 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"72,0","Задвижка с электроприводом, Д=150 мм"
DN200,200,27,20,230,340,47,620,2.5,750,380,0.64,3,3,Электропривод : 10,55,153,218,"Задвижка чугунная клиновая PN 16, DN 200 с электроприводом: N=0,75 кВт, U=3х400 В, Iномин.=2,5 А, Iмакс.=3,2 А, Iпуск.=8,5 А",,,Отечественное производтсво,к-т,"91,0","Задвижка с электроприводом, Д=200 мм"
