,ADSK_Диаметр условный##pipe_size##millimeters,ADSK_Расход ХВ##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND,Шкаф пожарный##other##,Рукав в комплекте##other##,Клапан##other##,Головка##other##,Панель##other##,Окна##other##,ADSK_Наименование краткое##other##,ADSK_Наименование##other##,ADSK_Марка##other##,ADSK_Код изделия##other##,ADSK_Завод-изготовитель##other##,ADSK_Единица измерения##other##,ADSK_Масса_Текст##other##,ПозицияКомплект##OTHER##
Настенный с окнами_Красный_DN50,50,2.5,ADSK_ШкафПожарный : Настенный с окнами_Красный_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка цапковая_DN50,0,1,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=50 мм, в комплекте:",,,,,,1
Настенный без окон_Красный_DN50,50,2.5,ADSK_ШкафПожарный : Настенный без окон_Красный_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка цапковая_DN50,0,0,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=50 мм, в комплекте:",,,,,,2
Настенный с окнами_Красный_DN65,65,5.2,ADSK_ШкафПожарный : Настенный с окнами_Красный_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка муфтовая_DN65,0,1,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=65 мм, в комплекте:",,,,,,3
Настенный без окон_Красный_DN65,65,5.2,ADSK_ШкафПожарный : Настенный без окон_Красный_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка муфтовая_DN65,0,0,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=65 мм, в комплекте:",,,,,,4
Встроенный с окнами_Красный_DN50,50,2.5,ADSK_ШкафПожарный : Встроенный с окнами_Красный_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка цапковая_DN50,1,1,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=50 мм, в комплекте:",,,,,,5
Встроенный без окон_Красный_DN50,50,2.5,ADSK_ШкафПожарный : Встроенный без окон_Красный_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN50,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка цапковая_DN50,1,0,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=50 мм, в комплекте:",,,,,,6
Встроенный с окнами_Красный_DN65,65,5.2,ADSK_ШкафПожарный : Встроенный с окнами_Красный_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка муфтовая_DN65,1,1,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=65 мм, в комплекте:",,,,,,7
Встроенный без окон_Красный_DN65,65,5.2,ADSK_ШкафПожарный : Встроенный без окон_Красный_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Рукав пожарный_16 мм_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Клапан_DN65,ADSK_НачинкаПожарногоШкафа : Головка муфтовая_DN65,1,0,ПК,"Оборудование пожарного крана, Д=65 мм, в комплекте:",,,,,,8
